

***Линейка 1***

**Преимущества**

- Вытянутый корпус создает направленный воздушный поток;

- Возможность регулировки угла наклона;

- Увеличенная теплоотдача за счет специально разработанной геометрии (формы) ТЭНа;

- Две ступени мощности и режим вентиляции без нагрева;

- Высокоточный терморегулятор 0…40°С (в моделях от 6 кВт);

- Автоматический обдув ТЭНа до безопасной температуры при неправильном выключении прибора (от 6 кВт);

- Встроенный термостат для защиты от перегрева;

- Безопасная температура наружного корпуса за счет двойных стенок корпуса.



***Линейка 2***

**Преимущества**

- Вытянутый корпус создает направленный воздушный поток;

- Возможность регулировки угла наклона;

- Сетевой кабель с литой евро вилкой в комплекте;

- Две ступени мощности и режим вентиляции без нагрева;

- Высокоточный терморегулятор 0…40°С (в моделях от 6 кВт);

- Встроенный термостат для защиты от перегрева;

- Высококачественные провода, контакты и пусковая аппаратура обеспечивают надежные электрические контакты;

- Безопасная температура наружного корпуса за счет двойных стенок корпуса.



***Линейка 3***

**Преимущества**

- Вытянутый корпус создает направленный воздушный поток;

- Две ступени мощности и режим вентиляции без нагрева;

- Сетевой кабель с литой евро вилкой в комплекте;

- Резиновые амортизаторы и накладки на опорах защищают напольные покрытия от царапин;

- Высокоточный терморегулятор 0…40°С (в моделях от 6 кВт);

- Встроенный термостат для защиты от перегрева;

- Безопасная температура наружного корпуса за счет двойных стенок корпуса.